|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃表面检查灯选型表 | | | | | | |
| 型号 | | SL8300-Y | SL8103G | SL8104-G | SL8804-G | SL8108-G |
| 图片 | |  | http://www.sunlonge.cn/tbc258_upfile/20162517385289308_s.jpg | http://www.sunlonge.cn/tbc258_upfile/20162517261017745.jpg |  | F:\内销（NDT -UV168)--2016.3\产品图片\OK\SL8108 -Gree-2.jpg |
| 光源规格 | | 绿色高亮度的LED | 绿色高亮度的LED | 绿色高亮度的LED | 绿色高亮度的LED | 绿色高亮度的LED |
| 光源的数量 | | 1 PCS | 3 PCS LED | 4 PCS LED | 4 PCS LED | 8 PCS LED |
| 瓦数 | | 5 W | 15 W | 20 W | 20 W | 40 W |
| 发光方式 | | 使用1个光学透镜 | 特制的光学透镜组合 | 特制的光学透镜组合 | 特制的光学透镜组合 | 特制的光学透镜组合 |
| 光的照度 | 30cm | 80000 lx | 50000 lx | 50000 lx | 35000 lx | 30000 lx |
| 45cm | 60000 lx | 36000 lx | 35000 lx | 30000 |  |
| 有效的照射面积 | | Ø 8-40在45cm的距离—无极调光 | 180\* 100 mm在45cm的距离—无极调光 | Ø 20cm 在45cm的距离 | Ø 18cm 在45cm的距离—无极调光 | 28\*30cm 在40cm的-无极调光 |
| 电源供应 | | 锂电池供电 | 100-240V交流电 | 锂电池组 | 100-240V交流电- | 100-240V交流电-无极调光 |
| 连续使用时间 | | 5个小时 | 24小时连续使用 | 2.5小时 | 24小时连续使用 | 24小时连续使用 |
| 尺寸&重量 | | 216\*46MM，净重：328克 | 114\*86\*106 mm;   净重： 0.68 KG | 220 \* 210 \*110毫米; 净量：980克 | 11.6\*10.8 CM | 24\*18.5\*8.5 CM 6668888.8.58.5CM;;   净重：2.3KG |

注备：我们掌握核心的技术，可以按照客户的要求调整和定制各种表面检查灯。